******************************************************
　　Roland 2.5D DRIVER for Windows(R) 2000/XP
******************************************************

最初にお読みください。インストールの手順が書かれています。
本書では、Windows XP, Windows 2000 の基本的な操作方法についてすでにご理解いただいているものとして説明しています。
この書類を「メモ帳」で開いたときは、[右端で折り返す] をオンにすると読みやすくなります。

目次
1. 概要
2. 対応機種
3. ドライバのインストール
4. ドライバのアンインストール
5. 注意事項及び特記事項


※ Windows(R)は、米国Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ TrueTypeは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

Copyright (C) 1998-2007 Roland DG Corporation


------------------------------------------------------------------------

＜1. 概要＞

このドライバは、当社製切削機/彫刻機の2.5次元切削用のドライバです。日本語 Windows XP, Windows 2000  で動作します。
ドロー系のウィンドウズアプリケーション(ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなど)を使って、彫刻または2.5次元切削ができます。


------------------------------------------------------------------------

＜2. 対応機種＞

 MDX-540
 JWX-10
 MDX-40
 MDX-5000R
 MDX-650/500/20/15/3
 EGX-600/400/300/30/20
 RPS-400


------------------------------------------------------------------------

＜3. ドライバのインストール＞

■ Windows 2000の場合
■ Windows XPの場合 (接続ポートが[COM]または[LPT])

※ 管理者またはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。
※ インストール中に[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示されたときは、[はい]をクリックしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。このときは、まだコンピュータと機器を接続ケーブルで接続しないでください。
3.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
5. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
7.  [インストール]をクリックして選びます。
　　使用する機器と接続ポートを選択して、[開始]をクリックします。
8.  インストールの終了後、コンピュータと機器間をケーブルで接続します。
　　USB接続の場合は、接続して機器の電源をオンするとドライバが有効になります。


■ Windows XPの場合 (接続ポートが[USB])

※ 管理者またはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。
※ インストール中に「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されたときは、[続行]をクリックしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。
3.  コンピュータと機器をケーブルで接続します。
4.  [新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されますので、[一覧または特定の場所からインストールする]を選択して[次へ]をクリックします。
5.  [参照]をクリックします。
6.  [フォルダの参照]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択して、[OK]をクリックします。
7.  [次へ]をクリックします。
8.  [完了]をクリックしてインストール終了です。


------------------------------------------------------------------------

＜4. ドライバのアンインストール＞

※ 管理者またはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  Windows を起動します。
3.  [スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]（または[プリンタ]）を選択します。
4.  削除する機器のドライバをクリックして選択し、[ファイル]-[削除]を選択します。
5.  削除確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
6.  [ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
7.  [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリンタドライバ]の一覧から削除する機器を選択します。
8.  [削除]をクリックしたあと、確認のメッセージに[はい]をクリックします。
9.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
10.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。（※注釈）
11. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
12.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
13.  [アンインストール]をクリックして選びます。
　　 削除する機器を選択して、[開始]をクリックします。
14.  コンピュータの再起動が必要な場合は再起動を求める画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
15.  コンピュータの再起動が終了するとアンインストール終了です。


（※注釈）
CDを使うときは、次のフォルダを指定します。(CDドライブが Dドライブの場合)

	D:\Drivers\25D\WIN2KXP

CDを使わない場合は、削除する機器のドライバを弊社ホームページ(http://www.rolanddg.co.jp/)からダウンロードし、解凍先のフォルダを指定します。


------------------------------------------------------------------------

＜5. 注意事項及び特記事項＞

●このドライバは、[テストページの印刷]をサポートしていません。

●このドライバの出力コマンドはモード1をサポートしています。
工作機にコマンドモードがあるCAMM-2/3は、コマンドモードを[オート]または[モード1]に設定してください。（設定方法は工作機のユーザーズマニュアルをご参照ください）

●Dr.Engraveでご使用の場合
このドライバの「塗りつぶし」の設定は、Dr.Engrave側で行いますので、「塗りつぶし」の設定は無効です。

●3D Engrave、MODELA Player、MODELA Player 4、SRP Playerでご使用の場合
切削条件などは全てアプリケーションソフト側で行いますので、本ドライバでの設定は無効です。

●このドライバは、ビットマップデータの出力をサポートしていません。
ビットマップデータで出力するアプリケーション(一般にワープロやペイント系アプリケーションなどがこれに該当します)を使って切削はできません。
ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなどのドロー系アプリケーションをお使いください。

●文字の輪郭をカッティングするには、文字をアウトライン化します。文字のアウトライン化機能のあるアプリケーションをお使いください。
フォントによって、アウトライン化できるものとできないものとがあります。
一般に、TrueTypeフォント, ATM(Adobe Type Manager)フォントなどがアウトライン化可能なフォントですが、アプリケーションによって対応していない場合があります。

●切削の深さは、[ツールダウン位置]で設定します。詳しくは、ヘルプを参照してください。


------------------------------------------------------------------------


＜お問い合わせ先＞
ローランド　ディー．ジー．株式会社
コールセンター
〒431-2103　静岡県浜松市新都田1-6-4
　TEL: 0120-808-232
  FAX: 053-484-1232
