***************************************************************
　　Roland 2.5D DRIVER for Windows(R) Vista (32ビット版)
***************************************************************

最初にお読みください。インストールの手順が書かれています。
本書では、Windows Vista の基本的な操作方法についてすでにご理解いただいているものとして説明しています。
この書類を「メモ帳」で開いたときは、[右端で折り返す] をオンにすると読みやすくなります。

目次
1. 概要
2. 対応機種
3. ドライバのインストール
4. ドライバのアンインストール
5. 注意事項及び特記事項


※ Windows(R)は、米国Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ TrueTypeは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

Copyright (C) 2007 Roland DG Corporation


------------------------------------------------------------------------

＜1. 概要＞

このドライバは、当社製切削機/彫刻機の2.5次元切削用のドライバです。日本語 Windows Vista 32ビット版 で動作します。
ドロー系のウィンドウズアプリケーション(ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなど)を使って、彫刻または2.5次元切削ができます。


------------------------------------------------------------------------

＜2. 対応機種＞

 MDX-540
 JWX-10
 MDX-40
 MDX-5000R
 MDX-650/500/20/15
 EGX-600/400/300/20
 PNC-3200
 RPS-400


------------------------------------------------------------------------

＜3. ドライバのインストール＞

■ 接続ポートが [COM] または [LPT] の場合

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。このときは、まだコンピュータと機器を接続ケーブルで接続しないでください。
3.  [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  ドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
5. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  [ユーザーアカウント制御]が表示されますので、[許可]をクリックします。
7.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
8.  [インストール]をクリックして選びます。
　　使用する機器と接続ポートを選択して、[開始]をクリックします。
9.  インストールの終了後、コンピュータと機器間をケーブルで接続します。


■ 接続ポートが [USB] の場合

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。
3.  コンピュータと機器をケーブルで接続します。
4.  [新しいハードウェアが見つかりました]が表示されますので、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）]をクリックします。
5.  [ユーザーアカウント制御]が表示されますので、[続行]をクリックします。
6.  しばらくするとディスクの挿入が指示されますので、[ディスクはありません。他の方法を試します]をクリックします。
7.  [コンピュータを参照してドライバソフトウエアを検索します]をクリックします。
8.  [参照]をクリックします。
9.  ドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択して、[OK]をクリックします。
10.  [次へ]をクリックします。
11.  [ドライバソフトウェアの発行元を検証できません]と表示されますので、[このドライバソフトウエアをインストールします]をクリックします。
12.  [閉じる]をクリックしてインストール終了です。


------------------------------------------------------------------------

＜4. ドライバのアンインストール＞

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  Windows を起動します。
3.  [スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。
4.  [ハードウェアとサウンド]-[プリンタ]をクリックします。
5.  削除する機器のドライバをクリックして選択し、[整理]-[削除]を選択します。
6.  削除確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
7.  プリンタフォルダでプリンタアイコンの無い場所を右クリックします。
8.  [管理者として実行]-[サーバーのプロパティ]をクリックします。
9.  [ユーザーアカウント制御]が表示されますので、[続行]をクリックします。
10.  [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリンタドライバ]の一覧から削除する機器を選択します。
11.  [削除]をクリックします。
12.  [ドライバとパッケージの削除]が表示されますので、[ドライバとドライバパッケージを削除する]をクリックします。
13.  [OK]をクリックします。
14.  削除確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
15.  削除されるパッケージおよびドライバが表示されますので、削除対象の機器であることを確認して[削除]をクリックします。
16.  削除した内容が表示されますので、[OK]をクリックします。
17.  [プリントサーバーのプロパティ]で[閉じる]をクリックします。
18.  [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]を選択して、[参照]をクリックします。
19.  ドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。（※注釈）
20. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
21.  [ユーザーアカウント制御]が表示されますので、[許可]をクリックします。
22.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
23.  [アンインストール]をクリックして選びます。
　　 削除する機器を選択して、[開始]をクリックします。
24.  コンピュータの再起動が必要な場合は再起動を求める画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
25.  コンピュータの再起動が終了するとアンインストール終了です。


（※注釈）
CDを使うときは、次のフォルダを指定します。(CDドライブが Dドライブの場合)

	D:\Drivers\25D\WINVISTA

CDを使わない場合は、削除する機器のドライバを弊社ホームページ(http://www.rolanddg.co.jp/)からダウンロードし、解凍先のフォルダを指定します。


------------------------------------------------------------------------

＜5. 注意事項及び特記事項＞

●このドライバは、[テストページの印刷]をサポートしていません。

●このドライバの出力コマンドはモード1をサポートしています。
コマンドモードの選択ができる加工機では、[オート]または[モード1]に設定してください。（設定方法は加工機のユーザーズマニュアルをご参照ください）

●Dr.Engraveでご使用の場合
このドライバの「塗りつぶし」の設定は、Dr.Engrave側で行いますので、「塗りつぶし」の設定は無効です。

●3D Engrave、MODELA Player、MODELA Player 4でご使用の場合
切削条件などは全てアプリケーションソフト側で行いますので、本ドライバでの設定は無効です。

●このドライバは、ビットマップデータの出力をサポートしていません。
ビットマップデータで出力するアプリケーション(一般にワープロやペイント系アプリケーションなどがこれに該当します)を使って切削はできません。
ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなどのドロー系アプリケーションをお使いください。

●文字の輪郭をカッティングするには、文字をアウトライン化します。文字のアウトライン化機能のあるアプリケーションをお使いください。
フォントによって、アウトライン化できるものとできないものとがあります。
一般に、TrueTypeフォント, ATM(Adobe Type Manager)フォントなどがアウトライン化可能なフォントですが、アプリケーションによって対応していない場合があります。

●切削の深さは、[ツールダウン位置]で設定します。詳しくは、ヘルプを参照してください。


------------------------------------------------------------------------


＜お問い合わせ先＞
ローランド　ディー．ジー．株式会社
コールセンター
〒431-2103　静岡県浜松市新都田1-6-4
　TEL: 0120-808-232
  FAX: 053-484-1232
