******************************************************
　　Roland 2.5D DRIVER for Windows(R) NT 4.0
******************************************************

最初にお読みください。インストールの手順が書かれています。
本書では、Windows NT(R) 4.0 の基本的な操作方法についてすでにご理解いただいているものとして説明しています。
この書類を「メモ帳」で開いたときは、[右端で折り返す] をオンにすると読みやすくなります。

目次
1. 概要
2. 対応機種
3. ドライバのインストール
4. ドライバのアンインストール
5. 注意事項及び特記事項
6. 材料サイズの設定について


※ Windows NT(R)は、米国Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ TrueTypeは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

Copyright (C) 1998-2005 Roland DG Corporation


------------------------------------------------------------------------

＜1. 概要＞

このドライバは、当社製切削機/彫刻機の2.5次元切削用のドライバです。日本語 Windows NT 4.0 で動作します。
ドロー系のウィンドウズアプリケーション(ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなど)を使って、彫刻または2.5次元切削ができます。


------------------------------------------------------------------------

＜2. 対応機種＞

●CAMM-2シリーズ
　PNC-2300A/2300/2200A/2200/2100A/2100/2000
●CAMM-3シリーズ
　PNC-3200/3100/3100G/3000/2700/2550/2550G/2500HG/2500H/2500G/2500R/2500/300G/300
●MODELA Pro
　MDX-650/500
●MODELA
　MDX-20/15/3
●CAMM SCRIBE
　CS-20
●EGXシリーズ
　EGX-600/400/300/30/20（EGX-30は国内では販売しておりません）


------------------------------------------------------------------------

＜3. ドライバのインストール＞

※ Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。このときは、まだコンピュータと機器を接続ケーブルで接続しないでください。
3.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
5. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
7.  [インストール]をクリックして選びます。
　　使用する機器と接続ポートを選択して、[開始]をクリックします。
8.  インストールの終了後、コンピュータと機器間をケーブルで接続します。


------------------------------------------------------------------------

＜4. ドライバのアンインストール＞

※ Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  Windows を起動します。
3.  [スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]（または[プリンタ]）を選択します。
4.  削除する機器のドライバをクリックして選択し、[ファイル]-[削除]を選択します。
5.  削除確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
6.  [ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
7.  [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリンタドライバ]の一覧から削除する機器を選択します。
8.  [削除]をクリックしたあと、確認のメッセージに[はい]をクリックします。
9.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
10.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
11. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
12.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
13.  [アンインストール]をクリックして選びます。
　　 削除する機器を選択して、[開始]をクリックします。
14.  コンピュータの再起動が必要な場合は再起動を求める画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
15.  コンピュータの再起動が終了するとアンインストール終了です。


------------------------------------------------------------------------

＜5. 注意事項及び特記事項＞

●このドライバは、[テストページの印刷]をサポートしていません。

●このドライバの出力コマンドはモード1をサポートしています。
工作機にコマンドモードがあるCAMM-2（EGX-300）/3（MDX-500）は、コマンドモードを[オート]または[モード1]に設定してください。（設定方法は工作機のユーザーズマニュアルをご参照ください）

●PNC-3000でご使用の場合は、DIP-SW-1の1番は常にONでご使用ください。

●Dr.Engraveでご使用の場合
このドライバの「塗りつぶし」の設定は、Dr.Engrave側で行いますので、「塗りつぶし」の設定は無効です。

●3D Engrave、MODELA Player、MODELA Player 4でご使用の場合
切削条件などは全てアプリケーションソフト側で行いますので、本ドライバでの設定は無効です。

●このドライバは、ビットマップデータの出力をサポートしていません。
ビットマップデータで出力するアプリケーション(一般にワープロやペイント系アプリケーションなどがこれに該当します)を使って切削はできません。
ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなどのドロー系アプリケーションをお使いください。

●文字の輪郭をカッティングするには、文字をアウトライン化します。文字のアウトライン化機能のあるアプリケーションをお使いください。
フォントによって、アウトライン化できるものとできないものとがあります。
一般に、TrueTypeフォント, ATM(Adobe Type Manager)フォントなどがアウトライン化可能なフォントですが、アプリケーションによって対応していない場合があります。

●切削の深さは、[ツールダウン位置]で設定します。詳しくは、ヘルプを参照してください。


------------------------------------------------------------------------

＜6. 材料サイズの設定について＞

加工データを出力するとき、登録されている材料サイズの中から一つを選んで出力します。希望のサイズが選択肢に表示されないときは、次の方法で材料サイズを登録してください。

※ シートサイズの設定には、プリンタ設定のフルアクセス権が必要です。"Administrators" または "Power Users" グループのメンバーとして Windows へログオンします。

1. アプリケーションソフトウェアを操作して、ドライバのプロパティを開きます。
　一般に[ファイル]メニューの[プリンタの設定]をクリックするとプロパティを開くためのボタンが表示されます。
2. [詳細]タブをクリックします。
3. [ドキュメントのオプション]の[材料サイズ設定]をクリックします。
4. [材料サイズ設定]ボタンをクリックします。
5. [材料サイズの追加]ボタンをクリックします。
6. [幅]と[長さ]に材料の大きさを入力します。
7. [材料サイズ名]に材料サイズの登録名を入力し、[OK]をクリックします。
　名前には半角の英数文字のみを使います。仮名や漢字を使うと登録できません。
8. 再度[OK]をクリックして、プロパティを閉じます。

登録した名前の材料サイズが選択肢に追加されているか確認してください。


------------------------------------------------------------------------

＜お問い合わせ先＞
ローランド　ディー．ジー．株式会社
コールセンター
〒431-2103　静岡県浜松市新都田1-6-4
　TEL: 0120-808-232
  FAX: 053-484-1232
