**************************************************************
               3D Editor for Windows(R)
**************************************************************

最初にお読みください。
概要と動作環境が書かれています。
本書では、Windows の基本的な操作方法についてご理解いただいているものとして説明しています。

このファイルを 「メモ帳」で開いている場合は、[右端で折り返す]を選択すると読みやすくなります。

目次
1. 概要
2. 必要なシステム構成
3. インストール


※Windows(R), Windows NT(R) は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Pentium は、米国インテル社の登録商標です。

Copyright (C) 2001-2007  Roland DG Corporation


------------------------------------------------------

＜１. 概要＞

3D Editorは、3Dデータ(サーフェイスモデル)の編集アプリケーションソフトウェアです。
Dr.PICZAのスキャンデータやDXF、STLなどの汎用データを読み込み、形や大きさを変えられます。


------------------------------------------------------

＜２. 必要なシステム構成＞

・ Microsoft(R) Windows(R) 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT(R) 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (32ビット版) のいずれかのオペレーティングシステム
・ Internet Explorer 4.0 以上
・ オペレーティングシステムが動作する CPU
・ オペレーティングシステムが動作する RAM （1Gbyte以上を推奨）
・ インストールに10Mbyte以上のハードディスク空き容量
・ 640×480ドット、256色以上をサポートするビデオカード （800×600ドット、16bit色(High Color)以上、OpenGL対応アクセラレータボードを推奨）


------------------------------------------------------

＜３. インストール＞

3D Editorは、インストールディスクから直接起動することはできません。
インストールディスクの内容をハードディスクに転送し、3D Editorを Windows で使用可能にします。
この作業を「インストール」といいます。


■CD-ROMでプログラムが供給されている場合
CD-ROMのセットアップメニューに従ってインストールしてください。


------------------------------------------------------

＜お問い合わせ先＞
ローランド　ディー．ジー．株式会社
コールセンター
〒431-2103　静岡県浜松市新都田1-6-4
　TEL: 0120-808-232
　FAX: 053-484-1232

